|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | **ILMA-ALUKSEN** 1 (2)  **RADIOLUPAHAKEMUS IA**  **ANSÖKAN OM RADIOTILLSTÅND FÖR LUFTFARTYG** | | | | | | |
| **ASIAKASTIEDOT • KUNDUPPGIFTER** | | | | | | | | | | | | | |
| Hakijan täydellinen nimi • Sökandens fullständiga namn | | | | | | | | Henkilö-/Y-tunnus Personbeteckning/FO-nummer | | | | | |
| Jakeluosoite • Utdelningsadress | | | | | | | | Postinumero ja -toimipaikka • Postnummer och -kontor | | | | | |
| Puhelin • Telefon | | | | | Sähköposti • E-post | | | | | | | | |
| Asiaa hoitava henkilö • Handläggare | | | | | | | | | | | | | |
| Puhelin • Telefon | | | | | Sähköposti • E-post | | | | | | | | |
| **ILMA-ALUSTA KOSKEVAT TIEDOT • UPPGIFTER OM LUFTFARTYGET** | | | | | | | | | | | | | |
| Tunnus • Anropssignal | | Tyyppi • Typ | | | | | Sarjanumero • Serienummer | | | | MMSI-numero • MMSI-nummer1 | | |
| **RADIOLÄHETTIMET • RADIOSÄNDARE** | | | | | | | | | | | | | |
| **Radiopuhelimet • Radiotelefoner** | | | | | | | | | | | | | |
| **Tyyppi • Typ** | **Asennus • Montering** | | | | | **Kpl • St.** | **Tyyppi • Typ** | | | **Asennus • Montering** | | | **Kpl • St.** |
|  | Kiinteä  Fast mont. | | Käsipuh.  Mobil | | |  |  | | | Kiinteä  Fast mont. | | Käsipuh.  Mobil |  |
| VHF AER |  | |  | | |  | HF | | |  | |  |  |
| VHF AER |  | |  | | |  | ERT | | |  | |  |  |
| VHF MARITIME2 |  | |  | | |  | SATCOM | | |  | |  |  |
| VHF/DSC MARITIME2 |  | |  | | |  | MUU3 • ÖVRIG3 | | | Kuvaus • Beskrivning | | |  |
| **Muut lähettimet • Övriga sändare** | | | | | | | | | | | | | |
| **Tyyppi • Typ** | | | | | | **Kpl • St.** | **Tyyppi • Typ** | | | | | | **Kpl • St.** |
| DME | | | | | |  | DNV | | | | | |  |
| TRP | | | | | |  | ELT | | Taajuudet • Frekvenser (MHz)  406 (E)  121,5 (B)  243 (C) | | | |  |
| RAM | | | | | |  | ELT | | Taajuudet • Frekvenser (MHz)  406 (E)  121,5 (B)  243 (C) | | | |  |
| TCAS | | | | | |  | MUU3 • ÖVRIG3 | | | Kuvaus • Beskrivning | | |  |
| WRD | | | | | |  | MUU3 • ÖVRIG3 | | | Kuvaus • Beskrivning | | |  |
| **LISÄTIETOJA • TILLÄGSUPPGIFTER** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **SUOSTUMUS RADIOLUVAN UUSINTAAN JA ASIAN SÄHKÖISEEN KÄSITTELYYN • ALLEKIRJOITUS • SAMTYCKE TILL FÖRNYANDE AV RADIOTILLSTÅND OCH ELEKTRONISK BEHANDLING AV ÄRENDET** **• UNDERSKRIFT** | | | | | | | | | | | | | |
| Suostun, että radiolupa uusitaan automaattisesti sen voimassaolon päättyessä.  Jag samtycker till att radiotillståndet förnyas automatiskt då giltighetstiden går ut. | | | | | | | Suostun asian sähköiseen käsittelyyn (tiedustelut/täydennyspyynnöt) ja päätöksen tiedoksiantoon sähköpostitse. Jag ger mitt samtycke till elektronisk behandling av ärendet (förfrågningar/begäranden om komplettering) och att beslutet delges per e-post. | | | | | | |
| Paikka ja aika • Ort och datum | | | | Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys • Underskrift och namnförtydligande | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 (2) | |
| **OHJEITA**  Radiolupia haetaan eniten kevät- ja kesäkuukausina, jolloin hakemukset saattavat ruuhkautua ja käsittelyaika pidentyä. Viestintävirasto toivoo, ettei tiedusteluja hakemusten käsittelyajoista tehdä puhelimitse. Suullisesti esitettyjä toivomuksia käsittelyn nopeuttamiseksi ei voida ottaa huomioon.  **LOMAKEOSAN VIITTAUKSET**  **1** Joissakin ilma-aluksissa on laitteita (esim. DSC-toimin­nolla varustettu meri-VHF-radiopuhelin tai AIS-lähetin), jot­ka edellyttävät toimiakseen MMSI-numeron. Mikäli numero on saatu ennakkoon, merkitään se tähän kohtaan. Muussa tapauksessa tämä kohta jätetään täyttämättä.  **2**Meri-VHF-radiopuhelin edellyttää asianmukaista meriradioliikenteen pätevyystodistusta (Laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2014).  **HUOM!** Ilmailun radioliikenteen pätevyystodistus ei oikeuta meri-VHF-radiopuhelimen käyttöön.  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa lisätietoja meriradioliikenteen pätevyystutkinnoista ja todistuksista.  **3**Tähän kohtaan merkitään sellainen radiolähetin, jolle ei ole omaa laitekuvauskoodia. | **ANVISNINGAR**  Radiotillstånd för luftfarttyg söks för det mesta under vår- och sommarmånaderna. Därför kan ansökningarna hopa sig och handläggningstiden förlängas. Kommunikationsverket önskar att förfrågningar om behandlingstiden för ansökningarna inte görs per telefon, eftersom muntligt framförda önskemål om kortare handläggningstid inte kan beaktas.  **HÄNVISNINGAR I BLANKETTEN**  **1** Några luftfartyg är utrustade med apparater (t.ex. maritim VHF-radiotelefon med DSC-funktion eller AIS-sändare) som behöver ett MMSI-nummer för att kunna fungera. Ifall MMSI-numret har reserverats på förhand, antecknas numret under denna punkt. I annat fall lämnas punkten tom.  **2** En maritim VHF-radiotelefon förutsätter ett vederbörligt certifikat i maritim radiokommunikation (Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014).  **OBS!** Certifikat för luftfartsradiokommunikation berättigar inte att använda en maritim VHF-radiotelefon.  Transport- och kommunikationsverket Traficom ger tilläggsuppgifter om maritima kompetensexamina och certifikat.  **3**Under denna punkt antecknas sådana sändare som inte har en egen beskrivningskod. |
| **RADIOLÄHETTIMIEN LAITEKUVAUSKOODIT**  **VHF AER:** Ilmailun VHF-radiopuhelin  **HF:** Ilmailun HF-radiopuhelin (lyhytaallot)  **ERT:** Ilmailun VHF-hätäradiopuhelin (Emergency Radio Telephone)  **SATCOM:** Satelliittipuhelin (satelliittitaajuudet)  **VHF MAR:** Meri-VHF-radiopuhelin  **VHF/DSC MAR:** Meri-VHF-radiopuhelin DSC-toiminnolla  **DME:** Ilma-aluksen etäisyydenmittauslaite (Dimension Measuring Equipment)  **TRP:** Toisiotutkavastain (Transponder)  **RAM:** Korkeusmittari (Radio Altimeter)  **ELT:** Ilma-aluksen hätälähetin (Emergency Location Transmitter)  **TCAS:** Törmäyksenestojärjestelmälaite (Traffic Alert Collision Avoidance System)  **WRD:** Säätutka (Weather Radar)  **DNV:** Doppler-navigaatiotutka (Doppler Navigation Radar) | **BESKRIVNINGSKODER FÖR RADIOSÄNDARE**  **VHF AER:** VHF-radiotelefon för luftfart  **HF:** HF-radiotelefon (kortvågor) för luftfart  **ERT:** VHF-nödradiotelephon (Emergency Radio Telephone) för luftfart  **SATCOM:** Satellittelefon (satellitfrekvenser)  **VHF MAR:** Maritim VHF-radiotelefon  **VHF/DSC MAR:** Maritim VHF-radiotelefon med DSC-funktion  **DME:** Utrustning för avståndsmätning (Dimension Measuring Equipment) för luftfartyg  **TRP:** Sekundärradartransponder (Transponder)  **RAM:** Höjdmätare (Radio Altimeter)  **ELT:** Nödsändare (Emergency Location Transmitter) för luftfartyg  **TCAS:** Antikollisionsutrustning (Traffic Alert Collision Avoidance System)  **WRD:** Väderradar (Weather Radar)  **DNV:** Doppler-navigationsradar (Doppler Navigation Radar) |
| **LUPIEN AUTOMAATTINEN UUSINTA**  Radiolähettimien luvat ovat voimassa määräajan. Useimmat luvat uusitaan ja lähetetään luvanhaltijalle automaattisesti ilman erillistä hakemusta. Luvanhaltija voi halutessaan irtisanoa lupansa ilmoittamalla siitä kirjeitse tai sähköpostitse Traficomille. | **AUTOMATISKT FÖRNYANDE AV RADIOTILLSTÅND**  Tillstånden för radiosändare är tidsbundna. Största delen av radiotillstånden förnyas automatiskt och skickas till innehavarna utan någon skild ansökningsprocedur. Tillstånden kan dock även tidigare återkallas. Tillstånden ska sägas upp skriftligt till Traficom. |